|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNICAL DATA** | **UNIT** | **STOCK** | **AKRAPOVIČ** | **MAX. GAIN** |
| **maximum power** | **kW****HP (m)****HP (i)** | **205.3 at 5500 rpm****279.1 at 5500 rpm****275.3 at 5500 rpm** | **207.6 at 5500 rpm****282.3 at 5500 rpm****278.4 at 5500 rpm** | **+ 3.7 at 3550 rpm****+ 5 at 3550 rpm****+ 5 at 3550 rpm** |
| **maximum torque** | **Nm****lb-ft** | **403.8 at 4000 rpm****297.8 at 4000 rpm** | **409.1 at 4050 rpm****301.7 at 4050 rpm** | **+ 13.2 at 2650 rpm****+ 9.7 at 2650 rpm** |
| **weight** | **kg****lb****%** | **10.8****23.8** | **6.4****14** | **- 4.4****- 9.8****- 41** |
| **estimated installation time** |  |  | **3 h 30 min** |  |
| measured with: Renault Mégane IV RS - OPF/GPF 2020 |