|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **TECHNICAL DATA** | **UNIT** | **STOCK** | **AKRAPOVIČ** | **MAX. GAIN** |
| **maximum power** | **kW**  **HP (m)**  **HP (i)** | **205.3 at 5500 rpm**  **279.1 at 5500 rpm**  **275.3 at 5500 rpm** | **207.6 at 5500 rpm**  **282.3 at 5500 rpm**  **278.4 at 5500 rpm** | **+ 3.7 at 3550 rpm**  **+ 5 at 3550 rpm**  **+ 5 at 3550 rpm** |
| **maximum torque** | **Nm**  **lb-ft** | **403.8 at 4000 rpm**  **297.8 at 4000 rpm** | **409.1 at 4050 rpm**  **301.7 at 4050 rpm** | **+ 13.2 at 2650 rpm**  **+ 9.7 at 2650 rpm** |
| **weight** | **kg**  **lb**  **%** | **10.8**  **23.8** | **6.4**  **14** | **- 4.4**  **- 9.8**  **- 41** |
| **estimated installation time** |  |  | **3 h 30 min** |  |
| measured with: Renault Mégane IV RS - OPF/GPF 2020 | | | | |